**АДМИНИСТРАЦИЯ НАРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.03.2023 № 28

Об утверждении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами,

при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования Наргинское сельское поселение

 В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 13, пунктом 3 части 13 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый размер вреда, тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования Наргинское сельское поселение (далее – Размер вреда).
2. Установить, что осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования Наргинское сельское поселение, производится специалистом 1 категории по земельным отношениям,управлению муниципальным тиуществом, ЖКХ администрации Наргинского сельского поселения в соответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Наргинское сельского поселения от 09.03.2021 № 21 «Об установлении базовых ставок по расчету платы одного пропуска за сутки за провоз тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Наргинского сельского поселения».

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте Администрации Наргинское сельского поселения в сети Интернет https://narga-sp.ru/

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Наргинского сельское поселение.

Глава Наргинского сельского поселения М.Т.Пономарев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Наргинского сельского поселения

от 22.03.2023 № 28

РАЗМЕР ВРЕДА,

причиняемого тяжеловесными транспортными средствами,

при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования

Наргинское сельское поселение

Таблица 1

I.Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами,

при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования

Наргинское сельское поселение,

рассчитанным под осевую нагрузку 10 т, 11,5 т, от превышения

допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства

| № п/п | Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (%) | Размер вреда на автомобильные дороги, рассчитанные под нормативную (расчетную) осевую нагрузку (рублей на 100 км) |
| --- | --- | --- |
| 10 тонн / ось  | 11,5 тонны / ось |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | свыше 2 до 3 | 1357 | 617 |
| 2. | от 3 (включительно) до 4 | 1376 | 623 |
| 3. | от 4 (включительно) до 5 | 1403 | 632 |
| 4. | от 5 (включительно) до 6 | 1437 | 643 |
| 5. | от 6 (включительно) до 7 | 1478 | 656 |
| 6. | от 7 (включительно) до 8 | 1525 | 671 |
| 7. | от 8 (включительно) до 9 | 1579 | 688 |
| 8. | от 9 (включительно) до 10 | 1640 | 708 |
| 9. | от 10 (включительно) до 11  | 1707 | 729 |
| 10. | от 11 (включительно) до 12  | 1781 | 753 |
| 11. | от 12 (включительно) до 13  | 1861 | 779 |
| 12. | от 13 (включительно) до 14  | 1947 | 806 |
| 13. | от 14 (включительно) до 15  | 2040 | 836 |
| 14. | от 15 (включительно) до 16  | 2140 | 868 |
| 15. | от 16 (включительно) до 17  | 2245 | 902 |
| 16. | от 17 (включительно) до 18  | 2357 | 937 |
| 17. | от 18 (включительно) до 19  | 2475 | 975 |
| 18. | от 19 (включительно) до 20  | 2599 | 1015 |
| 19. | от 20 (включительно) до 21  | 2729 | 1057 |
| 20. | от 21 (включительно) до 22  | 2866 | 1100 |
| 21. | от 22 (включительно) до 23  | 3008 | 1146 |
| 22. | от 23 (включительно) до 24  | 3157 | 1194 |
| 23. | от 24 (включительно) до 25  | 3312 | 1243 |
| 24. | от 25 (включительно) до 26  | 3472 | 1295 |
| 25. | от 26 (включительно) до 27  | 3639 | 1348 |
| 26. | от 27 (включительно) до 28  | 3812 | 1403 |
| 27. | от 28 (включительно) до 29  | 3991 | 1461 |
| 28. | от 29 (включительно) до 30  | 4175 | 1520 |
| 29. | от 30 (включительно) до 31  | 4366 | 1581 |
| 30. | от 31 (включительно) до 32  | 4563 | 1644 |
| 31. | от 32 (включительно) до 33  | 4765 | 1709 |
| 32. | от 33 (включительно) до 34  | 4974 | 1775 |
| 33. | от 34 (включительно) до 35 | 5188 | 1844 |
| 34. | от 35 (включительно) до 36  | 5408 | 1914 |
| 35. | от 36 (включительно) до 37 | 5635 | 1987 |
| 36. | от 37 (включительно) до 38 | 5867 | 2061 |
| 37. | от 38 (включительно) до 39  | 6104 | 2137 |
| 38. | от 39 (включительно) до 40  | 6348 | 2215 |
| 39. | от 40 (включительно) до 41  | 6597 | 2295 |
| 40. | от 41 (включительно) до 42  | 6853 | 2377 |
| 41. | от 42 (включительно) до 43  | 7114 | 2461 |
| 42. | от 43 (включительно) до 44  | 7381 | 2546 |
| 43. | от 44 (включительно) до 45  | 7653 | 2633 |
| 44. | от 45 (включительно) до 46  | 7932 | 2722 |
| 45. | от 46 (включительно) до 47  | 8216 | 2813 |
| 46. | от 47 (включительно) до 48  | 8506 | 2906 |
| 47. | от 48 (включительно) до 49  | 8801 | 3001 |
| 48. | от 49 (включительно) до 50  | 9102 | 3097 |
| 49. | от 50 (включительно) до 51  | 9409 | 3196 |
| 50. | от 51 (включительно) до 52  | 9722 | 3296 |
| 51. | от 52 (включительно) до 53  | 10041 | 3398 |
| 52. | от 53 (включительно) до 54  | 10365 | 3502 |
| 53. | от 54 (включительно) до 55 | 10694 | 3607 |
| 54. | от 55 (включительно) до 56  | 11030 | 3715 |
| 55. | от 56 (включительно) до 57  | 11371 | 3824 |
| 56. | от 57 (включительно) до 58  | 11718 | 3935 |
| 57. | от 58 (включительно) до 59  | 12070 | 4048 |
| 58. | от 59 (включительно) до 60  | 12428 | 4162 |
| 59. | от 60 (включительно) и выше | Рассчитывается по формулам, приведенным в Методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 (далее – Методика расчета размера вреда) |

Примечания: 1.Размер вреда вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования Наргинское сельское поселение, рассчитанным под нормативную (расчетную) осевую нагрузку 6 тонн/ось, рассчитывается по формулам, приведенным в Методике расчета размера вреда.

 2.В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования Наргинское сельское поселение, в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,06 раза.

Таблица 2

II.Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами,

при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования

Наргинское сельское поселение,

от превышения допустимой для автомобильной дороги

массы транспортного средства

| № п/п | Превышение фактической массы транспортного средства над допустимой (%) | Размер вреда(рублей на 100 км) |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | свыше 2 до 3 | 3098 |
| 2. | от 3 (включительно) до 4 | 3148 |
| 3. | от 4 (включительно) до 5 | 3198 |
| 4. | от 5 (включительно) до 6 | 3248 |
| 5. | от 6 (включительно) до 7 | 3299 |
| 6. | от 7 (включительно) до 8 | 3349 |
| 7. | от 8 (включительно) до 9 | 3399 |
| 8. | от 9 (включительно) до 10 | 3449 |
| 9. | от 10 (включительно) до 11  | 3499 |
| 10. | от 11 (включительно) до 12  | 3550 |
| 11. | от 12 (включительно) до 13  | 3600 |
| 12. | от 13 (включительно) до 14  | 3650 |
| 13. | от 14 (включительно) до 15  | 3700 |
| 14. | от 15 (включительно) до 16  | 3750 |
| 15. | от 16 (включительно) до 17  | 3801 |
| 16. | от 17 (включительно) до 18  | 3851 |
| 17. | от 18 (включительно) до 19  | 3901 |
| 18. | от 19 (включительно) до 20  | 3951 |
| 19. | от 20 (включительно) до 21  | 4002 |
| 20. | от 21 (включительно) до 22  | 4052 |
| 21. | от 22 (включительно) до 23  | 4102 |
| 22. | от 23 (включительно) до 24  | 4152 |
| 23. | от 24 (включительно) до 25  | 4202 |
| 24. | от 25 (включительно) до 26  | 4253 |
| 25. | от 26 (включительно) до 27  | 4303 |
| 26. | от 27 (включительно) до 28  | 4353 |
| 27. | от 28 (включительно) до 29  | 4403 |
| 28. | от 29 (включительно) до 30  | 4453 |
| 29. | от 30 (включительно) до 31  | 4504 |
| 30. | от 31 (включительно) до 32  | 4554 |
| 31. | от 32 (включительно) до 33  | 4604 |
| 32. | от 33 (включительно) до 34  | 4654 |
| 33. | от 34 (включительно) до 35 | 4705 |
| 34. | от 35 (включительно) до 36  | 4755 |
| 35. | от 36 (включительно) до 37 | 4805 |
| 36. | от 37 (включительно) до 38 | 4855 |
| 37. | от 38 (включительно) до 39  | 4905 |
| 38. | от 39 (включительно) до 40  | 4956 |
| 39. | от 40 (включительно) до 41  | 5006 |
| 40. | от 41 (включительно) до 42  | 5056 |
| 41. | от 42 (включительно) до 43  | 5106 |
| 42. | от 43 (включительно) до 44  | 5156 |
| 43. | от 44 (включительно) до 45  | 5207 |
| 44. | от 45 (включительно) до 46  | 5257 |
| 45. | от 46 (включительно) до 47  | 5307 |
| 46. | от 47 (включительно) до 48  | 5357 |
| 47. | от 48 (включительно) до 49  | 5407 |
| 48. | от 49 (включительно) до 50  | 5458 |
| 49. | от 50 (включительно) до 51  | 5508 |
| 50. | от 51 (включительно) до 52  | 5558 |
| 51. | от 52 (включительно) до 53  | 5608 |
| 52. | от 53 (включительно) до 54  | 5659 |
| 53. | от 54 (включительно) до 55 | 5709 |
| 54. | от 55 (включительно) до 56  | 5759 |
| 55. | от 56 (включительно) до 57  | 5809 |
| 56. | от 57 (включительно) до 58  | 5859 |
| 57. | от 58 (включительно) до 59  | 5910 |
| 58. | от 59 (включительно) до 60  | 5960 |
| 59. | от 60 (включительно) и выше | Рассчитывается по формулам, приведенным в Методике расчета размера вреда |

Примечания: при превышении допустимой массы транспортного средства от 2 до 15% (включительно) к размеру вреда при превышении значений допустимой массы применяются следующие коэффициенты:

с 01.01.2023 по 31.12.2023 (включительно) – 0,8.

Таблица 3

III.Исходное значение размера вреда и постоянные коэффициенты,

используемые при расчете вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования Молчановское сельское поселение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, т | Р исх.ось,руб./100 км | Постоянные коэффициенты |
| a | b |
| 1. | 6 | 8500 | 7,3 | 0,27 |
| 2. | 10 | 1840 | 37,7 | 2,4 |
| 3. | 11,5 | 840 | 39,5 | 2,7 |

Таблица 4

IV.Значения коэффициента, учитывающего условия дорожно-климатических зон, коэффициента, учитывающего относительную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения

автомобильной дороги и значения коэффициента влияния массы

транспортного средства в зависимости от расположения автомобильной дороги

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | КДКЗ | Ккап.рем. | Кпм |
| Молчановское сельское поселение | 2,06 | 1,01 | 0,403 |

Примечания: 1.Данные значения применяются в формулах для расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования Наргинское сельское поселение вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства и (или) допустимой массы транспортного средства свыше 60 %.

2.Формулы для расчета приведены в Методике расчета размера вреда.

3.При промерзании грунта земляного полотна под дорожной одеждой на величину 0,4 метра и более допускается увеличивать допустимые нагрузки на ось транспортного средства путем установки владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных знаков и размещения соответствующей информации на официальном сайте Администрации Наргинское сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 3.1.при нормативном состоянии автомобильных дорог (при этом допустимая масса транспортного средства определяется в соответствии с приложением № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67):

для автомобильной дороги I-II категории – в 1,04 раза;

для автомобильной дороги III-IV категории – в 1,2 раза;

для автомобильной дороги V категории – в 1,4 раза;

3.2.при отсутствии мостов и путепроводов (при этом допустимая масса транспортных средств не нормируется):

для автомобильной дороги I-II категории – в 1,8 раза;

для автомобильной дороги III-IV категории – в 2 раза;

для автомобильной дороги V категории – в 2,9 раза.